**Cenu aptaujas “Par ēkas siltināšanu Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā”, ID Nr. LS 2024/20, atbilde uz Pretendenta jautājumu (17.06.2024.).**

1. **jautājums:**

Lokālā tāmē nr.1 sekojošā pozīcijā (37.rindā) ir uzrādīts: Eternit fibro-cementa fasāžu apdares lokšņu montāža (557.43+10.25m2 (cokolam)=583.70 m2 – 337,83 m2.

Lūdzam precizēt nepieciešamo lokšņu apjomu, ko nozīmē 583,70 m2? Pēc nepieciešamajiem apjomiem noprotams ka pareizais apjoms ir 337,83 m2?

**Atbilde:** fasādes apjoms 351,34m2. 583,7m2 ir apjomi kopā katlu mājas ēku (šie darbi patreiz netiks veikti). Atbilstoši līgumam samaksa tiks veikta par faktiski veiktajiem apjomiem.

1. **jautājums:**

Lokālā tāmē nr.1 sekojošā pozīcijā (38.rindā) ir uzrādīts: fibrocementa loksnes Eternit vai ekvivalents (izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem) – 351,34 m2.

Šajā pozīcijā nav norādīts lokšņu biezums. Savukārt Projekta lapās Nr.AR-3, AR-4, AR-5, kuras attiecas uz fasāžu izbūvi, mezglos S-1 un S-2 ir uzrādītas sekojošas loksnes: Fibrocementa fasāžu apdares plāksne Cladboard ar dažādiem biezumiem – 9mm un 10mm. Šādas loksnes ražo Ķīnas Tautas republikā un to piegāde ir stipri ierobežota (jāpasūta lielos apjomos un piegādes termiņš neietilps līgumā paredzētajā izpildes termiņā).

Jautājums: pēc kā vadīties nesakratību gadījumā, pēc projektā uzrādītā vai darbu apjomos uzrādītā? Un vai par ekvivalentu materiālu tiks uzskatīts, piemēram, masā tonēta apdares plāksne Swisspearl Patina Original loksne 8mm biezumā (https://www.swisspearl.com/lv/produkti/fasade/authentic-range/swisspearl-patina-original )?

**Atbilde:** Jā ir ekvivalents. Jāvadās pēc darbu apjomos uzrādītā.

1. **jautājums:**

Lokālā tāmē nr.1 sekojošā pozīcijā (13.rindā) ir uzrādīts: Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai – 220,00 m2.

Lūdzam precizēt šīs pozīcijas apjomu, jo nepieciešamās fasādes siltinājuma un apdares laukums ir vismaz 351,34 m2.

**Atbilde:** izmainīta tāmes pozīcija ar komplektu.

1. **jautājums:**

Kā arī šāda pozīcija par sastatnēm arī dublējās Lokālās tāmes Nr.1 (211.rindā) pozīcijā: Inventāro statņu un stalažu noma, uzstādīšana, nojaukšana – 1kompl. Šis komplekts attiecas uz jumta siltinājuma izbūves darbiem?

 **Atbilde:** Minētā pozīcija izslēgta.